|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EQUIPMENTTHAT IS NOTSUBJECT TOOVERLOADING | |  | EQUIPMENT (SUCH ASMOTORS OR POWERTRANSFORMERS | | |
| NORMALOPERATION | | ABNORMALOPERATION | |
| CLASS IIGROUPS | ℃ | F | ℃ | F | ℃ | °F |
| E | 200 | 392 | 200 | 392 | 200 | 392 |
| F | 200 | 392 | 150 | 302 | 200 | 392 |
| G | 165 | 329 | 120 | 248 | 165 | 329 |